

**BILKY 3 MIXTE**

* Lamellé collé : Pin sylvestre, Mélèze, Chêne Bois Exotique Rouge

Essences éco-certifiées selon les normes PEFC et FSC

* Dormant et ouvrant bois en 84x80
* Assemblage par double enfourchement inversé et par colle classée D4 résistant à l’eau
* Capotage alu soudé ou non soudé RAL selon gamme aux normes Qualicoat®
* Quincaillerie Siegenia® ayant reçu un traitement titane contre la corrosion selon norme RAL-RG 607/3 et EN 13126-8
* Triple vitrage faiblement émissif + gaz argon avec certification CEKAL®
* Intercalaire Warmedge®
* Silicone non corrosif, sans solvant et résistant aux intempéries
* Finition d’usine monocolore avec lasure à base d’eau, garantie 7 ans. Excellent pouvoir couvrant, haute résistance à l’usure, protection par absorption des UV, protection contre la décoloration du bois et réduction de l’absorption d’humidité
* Classement A.E.V : **A\*4 E\*7B V\*C3**
* **Uw = 0.8 W/m²K (pour Ug=0.5 W/m²K et λ=0.13) Uw = 0.9 W/m²K (pour Ug=0.6 W/m²K et λ=0.13)**

# 1BIS, ROUTE DE SOCX ZONE DU BIEREN DYCK

# 59380 BIERNE

# TEL : 03 28 24 91 91 – FAX : 03 28 60 38 33

SIRET 750 424 756 00013 – Code APE 1623Z