
**BILKY PASSIVE MIXTE**

* Lamellé collé Pin sylvestre, Chêne, Mélèze,

Bois Exotique Rouge. Essences éco-certifié selon normes PEFC ou FSC.

* Dormant et ouvrant en 68mm.
* Assemblage par double enfourchement inversé et par colle classée D4 résistant à l’eau.
* Capotage alu mousse passif soudé, monté sur plots, laquage selon gamme RAL aux normes Qualicoat®
* Finition d’usine monocolore ou bicolore avec lasure à base d’eau, garantie 7 ans. Excellent pouvoir couvrant, haute résistance à l’usure, protection par absorption des UV, protection contre la décoloration du bois et réduction de l’absorption d’humidité (voir annexe).
* Triple vitrage Faiblement Emissif + gaz Argon.
* Intercalaire Warmedge®
* Quincaillerie Siegenia® ayant reçu un traitement titane contre la corrosion selon norme RAL-RG 607/3,EN 13126-8
* Silicone non corrosif, sans solvant et résistant aux intempéries.
* **Classement A.E.V : A\*4 E\*7B V\*C3**
* **Uw ≤ 0.8 à w/m2K (pour Ug = 0.6/m²K et λ = 0.13)**

1 BIS, ROUTE DE SOCX ZONE DU BIEREN DYCK 59380 BIERNE TEL : 03 28 24 91 91 – FAX : 03 28 60 38 33

SIRET 750 424 756 00013 – Code APE 1623Z