


**BILKY VENTILE MIXTE**

* Lamellé collé : Pin sylvestre, Mélèze, Chêne Bois Exotique Rouge

Essences éco-certifiées selon les normes PEFC et FSC

* Dormant et ouvrant bois en 84x80
* Assemblage par double enfourchement inversé et par colle classée D4 résistant à l’eau
* Capotage alu soudé RAL selon gamme aux normes Qualicoat® avec partie amovible pour accès au store
* Quincaillerie Ferco® GU avec protection FerGurad® argent qui correspond à la classe 3 de la norme NF

EN 1670. (quincaillerie visible ou invisible)

* Double vitrage (faiblement émissif + gaz argon) dont une face trempé avec certification CEKAL® + 1 simple vitrage extérieur
* Intercalaire Warmedge®
* Store vénitien intégré électrique
* Silicone non corrosif, sans solvant et résistant aux intempéries
* Finition d’usine monocolore avec lasure à base d’eau, garantie 7 ans. Excellent pouvoir couvrant, haute résistance à l’usure, protection par absorption des UV, protection contre la décoloration du bois et réduction de l’absorption d’humidité
* Classement A.E.V : **A\*4 E\*5A V\*C2**
* **Uw ≤ [[1]](#footnote-1).3 W/m²K (λ=0.13)**

1. 1 BIS, ROUTE DE SOCX ZONE DU BIEREN DYCK 59380 BIERNE TEL : 03 28 24 91 91 – FAX : 03 28 60 38 33

   SIRET 750 424 756 00013 [↑](#footnote-ref-1)